
**Быстрый старт**

(выполнены монтаж и электрическое подключение преобразователя частоты)

****

**Типовая схема подключения**

трехфазн. 380 В ±15% 50/60 Гц

Многофунк. бинар. вход

Многофунк. бинар. вход

Многофункц. Многофунк.

бинар. вход


бинарные

Многофунк. входы бинар. вход

установки частоты / ПИД

Вход 010 В Вход 0/4-20 мА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Токоогр. катушка пост. тока** | Тормозное устройство |  |
| Тормозной резистор | Тормозной резистор |  |
|  |  |



**Инвертор серии**

**CHE**

Интерфейс подключения внешней панели оператора

Питание для установки частоты

Многофункц.

аналоговый вход Аналоговый выход

0-10В/0-20мА

Перемычка для выбора режима входа A2

Многофункциональный выход с открытым коллектором

Релейные выходы